**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 3180**

**DALI-2 APC - Aufputz eckig**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, mit 448 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²), Reichweite Tangential: r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, 1-30 Min. Ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Broadcast 1x30 EVG´s; Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 010553

**Bestellbezeichnung** IS 3180 DALI-2 APC - Aufputz eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen