**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 3180**

**DALI-2 Input Device - AP eckig**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, mit 448 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 4 m (25 m²), Reichweite Tangential: r = 20 m (628 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz, Dali-Bus; Schutzart: IP54; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057350

**Bestellbezeichnung** IS 3180 DALI-2 Input Device - AP eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen