**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 3360 MX Highbay**

**DALI-2 Input Device - AP eckig**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 4,00 – 14,00 m; optionale Montagehöhe 12 m, Reichweite Radial: Ø 14 m (154 m²), Reichweite Tangential: Ø 36 m (1018 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V, Dali-Bus; Schutzart: IP54; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057374

**Bestellbezeichnung** IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen