**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IS 3360**

**DALI-2 Input Device - UP eckig**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 3 m (7 m²), Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 40 m (1257 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 78 x 94 x 94 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057244

**Bestellbezeichnung** IS 3360 DALI-2 Input Device - UP eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen