**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IS 3360**

**DALI-2 APC - Aufputz rund**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 3 m (7 m²), Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 40 m (1257 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, 1-30 Min. Ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Broadcast 1x30 EVG´s; Einstellung via: Fernbedienung, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 126 x 65 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 033507

**Bestellbezeichnung** IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz rund

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen