**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IS 3360**

**DALI-2 Input Device - tondo, inc.**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 65 x 94 x 94 mm; Dimensioni (Ø x H): 124 x 65 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Bus; Con telecomando: No; Variante: DALI-2 Input Device - tondo, inc.; VPE1, EAN: 4007841057268; Esecuzione: Rilevatore di movimento e di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, magazzino, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incassato, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, a potenziale zero: No; Dettaglio tensione di alimentazione: Bus DALI; Quantità di utenze Dali: 3; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,5 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 180 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 40 m (1257 m²); Raggio d'azione presenza: Ø 3 m (7 m²); Zone d'intervento: 1416 zone di commutazione; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: bus DALI; Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101: 24 mA; Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso: 5 mA; Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare: 7 mA; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 057268

**Denominazione ordine** IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, inc.

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione