**STEINEL Professional Bewegungs- und Präsenzmelder**

**IS 3360**

**PF - Unterputz rund**

Passiv Infrarot - Bewegungs- und Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit PF Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 3 m (7 m²), Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 40 m (1257 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Einstellung via: Fernbedienung, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 124 x 78 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 033484

**Bestellbezeichnung** IS 3360 PF - Unterputz rund

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen