**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**IS 345 MX Highbay**

**DALI-2 APC - op de muur vierkant**

Afmetingen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: DALI-2 APC - op de muur vierkant; VPE1, EAN: 4007841010591; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: stellingmagazijn, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Steuerausgang, Dali: Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 4,00 – 16,00 m; Montagehoogte max.: 16,00 m; Optimale montagehoogte: 12 m; Registratiehoek: Gang, 360 °; Openingshoek: 90 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: 30 x 4 m (120 m²); Reikwijdte tangentiaal: 30 x 4 m (120 m²); schakelzones: 280 schakelzones; Functies: Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 1-30 min., de hele nacht; Hoofdlicht instelbaar: 50 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: Kabel

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 010591

**Bestelaanduiding** IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - op de muur vierkant

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen