**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 345 MX Highbay**

**DALI-2 Input Device - AP eckig**

Passiv Infrarot - Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 30 x 4 m; mit 280 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 4 – 16,00 m; optionale Montagehöhe 12 m, Reichweite Radial: 30 x 4 m (120 m²), Reichweite Tangential: 30 x 4 m (120 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz, Dali-Bus; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 1 sec – 60 min; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057398

**Bestellbezeichnung** IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen