**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 345 MX Highbay**

**DALI-2 Input Device - carré - en saillie**

Dimensions (L x l x H): 65 x 95 x 95 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bus; Avec télécommande: Non; Variante: DALI-2 Input Device - carré - en saillie; UC1, Code EAN: 4007841057398; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: entrepôt de stockage haut, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: En saillie, Plafond; Indice de protection: IP54; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz; Tension d'alimentation détails: Bus DALI; Nombre de participants Dali: 3; Steuerausgang, Dali: Adressable/Esclave; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 4 – 16,00 m; Hauteur de montage max.: 16,00 m; Hauteur de montage optimale: 12 m; Angle de détection: Couloir, 360 °; Angle d'ouverture: 90 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: 30 x 4 m (120 m²); Portée tangentielle: 30 x 4 m (120 m²); Zones de commutation: 280 zones de commutation; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 15 min; Fonction balisage: Non; Fonction balisage temps: 1-30 min, toute la nuit; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus DALI; Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101: 24 mA; Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V: 5 mA; Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal: 7 mA; Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 057398

**Désignation commande** IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel