**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 345**

**PF - Aufputz eckig**

Passiv Infrarot - Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit PF Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 23 x 6 m; mit 280 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 12 x 6 m (72 m²), Reichweite Tangential: 23 x 6 m (138 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 5 sec – 15 min; Einstellung via: Fernbedienung, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 010539

**Bestellbezeichnung** IS 345 PF - Aufputz eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen