**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 345**

**Contact sec - carré, encastré**

Dimensions (L x l x H): 78 x 94 x 94 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: Contact sec - carré, encastré; UC1, Code EAN: 4007841033835; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 1500 W; Tubes fluorescents non compensés: 1000 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 400 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA; Lampes LED < 2 W: 100 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampes LED > 8 W: 600 W; Charge capacitive en μF: 176 µF; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,50 – 5,00 m; Hauteur de montage max.: 5,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: Couloir, 360 °; Angle d'ouverture: 45 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: 12 x 6 m (72 m²); Portée tangentielle: 23 x 6 m (138 m²); Zones de commutation: 280 zones de commutation; Fonctions: Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 15 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Câble; Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 033835

**Désignation commande** IS 345 Contact sec - carré, encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel