**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**IS 345**

**PF - inbouw vierkant**

Afmetingen (L x B x H): 78 x 94 x 94 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: PF - inbouw vierkant; VPE1, EAN: 4007841033835; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: hal / gang, parkeergarage, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 1500 W; TL-lampen, ongecompenseerd: 1000 VA; TL-lampen, seriegecompenseerd: 400 VA; TL-lampen parallel gecompenseerd: 400 VA; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 2000 VA; Led-lampen < 2 W: 100 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 300 W; Led-lampen > 8 W: 600 W; Capacitieve belasting in μF: 176 µF; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,50 – 5,00 m; Montagehoogte max.: 5,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: Gang, 360 °; Openingshoek: 45 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: 12 x 6 m (72 m²); Reikwijdte tangentiaal: 23 x 6 m (138 m²); schakelzones: 280 schakelzones; Functies: Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 033835

**Bestelaanduiding** IS 345 PF - inbouw vierkant

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen