**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS D360**

**weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 720 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 16 m (201 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP20; 1000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 20 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (Ø x H): 83 x 82 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 601317

**Bestellbezeichnung** IS D360 weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen