**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**sensIQ S**

**weiß EVO**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 300 °, mit 1360 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 4 m (42 m²), Reichweite Tangential: r = 20 m (1047 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz, max. 500VA, 120 V; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Einstellung via: Fernbedienung, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 128 x 114 x 74 mm; VDE Zertifikat; Inklusive Eckwandhalter

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 034955

**Bestellbezeichnung** sensIQ S weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen