**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**sensIQ**

**bianco EVO**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 172 x 113 x 144 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote; Con telecomando: Sì; Variante: bianco; VPE1, EAN: 4007841029562; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Interni, Esterno; Applicazione, locale: parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: Sì; Luogo di montaggio: Parete, soffitto, angolo; Montaggio: In superficie, Parete, Soffitto, angolo; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 2500 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz; Uscita di comando 1, a potenziale zero: No; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 500 W; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 1800 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 500 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 250 W; Lampade LED > 8 W: 500 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,00 – 5,00 m; Altezza di montaggio max.: 5,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2 m; Angolo di rilevamento: 300 °; Angolo di apertura: 180 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: Sì; Raggio d'azione radiale: r = 4 m (42 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 20 m (1047 m²); Zone d'intervento: 1360 zone di commutazione; Funzioni: Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Cavo; Categoria die prodotto: Sensore di movimento

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 029562

**Denominazione ordine** sensIQ bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione