**STEINEL Professional Schemerschakelaar**

**Light Sensor Dual**

**DALI-2 Input Device - inbouw vierkant**

Afmetingen (L x B x H): 51 x 94 x 94 mm; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bus; Variant: DALI-2 Input Device - inbouw vierkant; VPE1, EAN: 4007841057435; Uitvoering: Regelaar constante verlichting; Toepassing, plaats: Buiten, Binnen; Toepassing, ruimte: klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte / vergaderruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand, plafond; Montage: In de muur, Wand, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 12 – 22,5 V; Voedingsspanning detail: DALI-bus; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Technologie, sensoren: Lichtsensor; Montagehoogte: 2,00 – 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: DALI-bus

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 057435

**Bestelaanduiding** Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - inbouw vierkant

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen