**STEINEL Professional Interruttore crepuscolare**

**Light Sensor Dual**

**DALI-2 Input Device - tondo, sup.**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 56 x 95 x 95 mm; Con rilevatore di movimento: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Bus; Variante: DALI-2 Input Device - tondo, sup.; VPE1, EAN: 4007841057428; Esecuzione: Regolatore della luce constante; Applicazione, luogo: Esterno, Interni; Applicazione, locale: aula, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, sala conferenze / sale riunioni, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete, soffitto; Montaggio: In superficie, Parete, Soffitto; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 12 – 22,5 V; Dettaglio tensione di alimentazione: Bus DALI; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Tecnologia, sensori: Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,00 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: bus DALI; Categoria die prodotto: Interruttore crepuscolare

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 057428

**Denominazione ordine** Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - tondo, sup.

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione