**STEINEL Professional Dämmerungsschalter**

**Light Sensor Dual**

**DALI-2 Input Device - UP rund**

Dämmerungsschalter im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Einstellungen via Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 124 x 51 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057442

**Bestellbezeichnung** Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - UP rund

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen