**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Hallway**

**COM1 - Unterputz**

Hochfrequenz - Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 60 min; Einstellungen via Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 67 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057985

**Bestellbezeichnung** Hallway COM1 - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen