**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Micro**

**DALI-2 Input Device**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 168 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Tangential: 6 x 6 m (36 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 80 x 21 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057732

**Bestellbezeichnung** IR Micro DALI-2 Input Device

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen