**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IR Quattro HD 24m**

**COM1 - sup. bianco**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 65 x 120 x 120 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: COM1 - sup. bianco; VPE1, EAN: 4007841592400; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: In superficie, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da -25 fino a 55 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 230 V / 50 – 60 Hz; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 1500 W; Lampade fluorescenti non compensato: 1000 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 1000 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 1000 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampade LED > 8 W: 600 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,50 – 10,00 m; Altezza di montaggio max.: 10,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 160 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: Sì; Raggio d'azione radiale: 8 x 8 m (64 m²); Raggio d'azione tangenziale: 20 x 20 m (400 m²); Raggio d'azione presenza: 8 x 8 m (64 m²); Zone d'intervento: 4800 zone di commutazione; Funzioni: Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 10 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 30 sec – 30 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: Cavo; Collegamento in rete, quantità: max. 10 sensori; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 592400

**Denominazione ordine** IR Quattro HD 24m COM1 - sup. bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione