**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro HD 24m DALI plus**

**Deckeneinbau**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 4800 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Radial: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Tangential: 20 x 20 m (400 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 sec – 60 min; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 60 %, 1-60 Min., ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Adressable/Broadcast 64 EVG´s; Einstellungen via Fernbedienung und Smart Remote; Vernetzung via Kabel DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 120 x 120 x 119 mm; VDE-, DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 035204

**Bestellbezeichnung** IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen