**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Quattro MICRO 6m**

**DALI-2 IPD - wit**

Afmetingen (Ø x H): 43 x 75 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: DALI-2 IPD - wit; VPE1, EAN: 4007841053871; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafondinbouw, Plafond; Bescherming: IP65; Omgevingstemperatuur: -25 – 55 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 12 – 22,5 V; Voedingsspanning detail: DALI-bus; Aantal DALI deelnemers: 2; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,00 – 5,00 m; Montagehoogte max.: 5,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 90 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: 4 x 4 m (16 m²); Reikwijdte tangentiaal: 6 x 6 m (36 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 4 x 4 m (16 m²); schakelzones: 168 schakelzones; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: DALI-bus; Nominale stroom: 4 mA; Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101: 12 mA; Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning: 4 mA; Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb: 5 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 053871

**Bestelaanduiding** IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen