**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro SLIM XS 4m**

**COM1 - eckig**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 408 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Tangential: 4 x 4 m (16 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Einstellung via: Fernbedienung, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 55 x 80 x 80 mm; Inklusive Fernbedienung

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 032951

**Bestellbezeichnung** IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen