**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro SLIM XS 4m**

**DALI-2 Input Device - eckig**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 408 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Tangential: 4 x 4 m (16 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 16 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Einstellung via: Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 50 x 80 x 80 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057510

**Bestellbezeichnung** IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen