**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Quattro SLIM XS 4m**

**DALI-2 IPD - vierkant**

Afmetingen (L x B x H): 50 x 80 x 80 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: DALI-2 IPD - vierkant; VPE1, EAN: 4007841057510; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafondinbouw, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 16 V; Schakeluitgang 2, potentiaalvrij: Nee; Voedingsspanning detail: DALI-bus; Aantal DALI deelnemers: 2; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,50 – 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 71 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: 4 x 4 m (16 m²); Reikwijdte tangentiaal: 4 x 4 m (16 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 4 x 4 m (16 m²); schakelzones: 408 schakelzones; Schemerinstelling: 10 – 1000 lx; Tijdinstelling: 30 sec. – 30 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: DALI-bus

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 057510

**Bestelaanduiding** IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - vierkant

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen