**STEINEL Professional Präsenzschalter**

**IR 180 UNIVERSAL**

**weiß**

Passiv Infrarot - Präsenzschalter für die Wandmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, mit 96 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,10 – 1,20 m; optionale Montagehöhe 1,2 m, Reichweite Präsenz: r = 4 m (25 m²), Reichweite Radial: r = 4 m (25 m²), Reichweite Tangential: r = 20 m (628 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 200 W; Zeiteinstellung: 30 s – 15 Min.; Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 50 x 80 x 80 mm; KEMA Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 033149

**Bestellbezeichnung** IR 180 UNIVERSAL weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen