**STEINEL Professional Aanwezigheidsschakelaar**

**IR 180 UNIVERSAL**

**wit**

Afmetingen (L x B x H): 50 x 80 x 80 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: wit; VPE1, EAN: 4007841033149; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand; Montage: In de muur, Wand; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 200 W; Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 6 st; Capacitieve belasting in μF: 132 µF; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 1,10 – 1,20 m; Montagehoogte max.: 1,20 m; Optimale montagehoogte: 1,2 m; Registratiehoek: 180 °; Openingshoek: 90 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 4 m (25 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 20 m (628 m²); Reikwijdte aanwezigheid: r = 4 m (25 m²); schakelzones: 96 schakelzones; Functies: Toets actief/toets inactief, Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 30 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Nee

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 033149

**Bestelaanduiding** IR 180 UNIVERSAL wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen