**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IR 2180 UP ECO**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für die Wandmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,10 – 2,2 m; optionale Montagehöhe 1,1 m, Reichweite Radial: r = 2 m (6 m²), Reichweite Tangential: r = 8 m (101 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 200 W; Zeiteinstellung: 5 s – 30 Min.; Einstellungen via Potis; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 57 x 81 x 81 mm; VDE Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 065003

**Bestellbezeichnung** IR 2180 UP ECO

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen