**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**IR 2180 UP ECO**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 57 x 81 x 81 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Potenziometri; Con telecomando: No; VPE1, EAN: 4007841065003; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete; Montaggio: Incassato, Parete; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 150 W; Lampade fluorescenti non compensato: 150 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 150 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 200 VA; Lampade LED < 2 W: 40 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 100 W; Lampade LED > 8 W: 160 W; Carico capacitivo in μF: 132 µF; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 1,10 – 2,2 m; Altezza di montaggio max.: 2,20 m; Altezza di montaggio ottimale: 1,1 m; Angolo di rilevamento: 180 °; Angolo di apertura: 90 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: r = 2 m (6 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 8 m (101 m²); Zone d'intervento: 96 zone di commutazione; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 30 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: No; Categoria die prodotto: Sensore di movimento

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 065003

**Denominazione ordine** IR 2180 UP ECO

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione