**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**IR 2180 UP ECO**

Afmetingen (L x B x H): 57 x 81 x 81 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Potentiometers; Met afstandsbediening: Nee; VPE1, EAN: 4007841065003; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand; Montage: In de muur, Wand; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van 0 tot 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 150 W; TL-lampen, ongecompenseerd: 150 VA; TL-lampen, seriegecompenseerd: 150 VA; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 200 VA; Led-lampen < 2 W: 40 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 100 W; Led-lampen > 8 W: 160 W; Capacitieve belasting in μF: 132 µF; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 1,10 – 2,2 m; Montagehoogte max.: 2,20 m; Optimale montagehoogte: 1,1 m; Registratiehoek: 180 °; Openingshoek: 90 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 2 m (6 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 8 m (101 m²); schakelzones: 96 schakelzones; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 30 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Nee; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 065003

**Bestelaanduiding** IR 2180 UP ECO

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen