**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**True Presence**

**DALI-2 APC - Aufputz**

Hochfrequenz - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 12,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; optionales Hauptlicht 10 - 100 %, optionales Grundlicht 3 – 90 %, 1-60 Min., ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Broadcast 64 EVG´s / Adressable; Einstellung via: Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 45 x 123 x 123 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057954

**Bestellbezeichnung** True Presence DALI-2 APC - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen