**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**True Presence**

**DALI-2 APC - Unterputz**

Hochfrequenz, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 12,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; optionales Hauptlicht 10 - 100 %, Steuerausgang DALI: Broadcast 64 EVG´s / Adressable; Einstellung via: Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 50 x 103 x 103 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057961

**Bestellbezeichnung** True Presence DALI-2 APC - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen