**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**True Presence**

**DALI-2 APC - en saillie**

Dimensions (L x l x H): 45 x 123 x 123 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bluetooth; Avec télécommande: Non; Variante: DALI-2 APC - en saillie; UC1, Code EAN: 4007841057954; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: En saillie, Plafond; Indice de protection: IP54; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Nombre de participants Dali: 64; Steuerausgang, Dali: Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable; Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,00 – 12,00 m; Hauteur de montage max.: 12,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; Technique HF: 7,2 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 160 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 15 m (177 m²); Portée tangentielle: Ø 15 m (177 m²); Portée présence: Ø 15 m (177 m²); Portée True Presence®: Ø 9 m (64 m²); Puissance d'émission: < 1 mW; Fonctions: Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 20 s – 60 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 1-60 min, toute la nuit; Éclairage principal réglable: 10 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Bluetooth, Bus DALI; Catègorie de produits: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 057954

**Désignation commande** True Presence DALI-2 APC - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel