**STEINEL Professional Dämmerungsschalter**

**Light Sensor Dual**

**KNX - Unterputz eckig V3**

Dämmerungsschalter im Innen- und Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 1 Kanal; geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Lichtausgang 2x, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellung via: ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 51 x 94 x 94 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058326

**Bestellbezeichnung** Light Sensor Dual KNX - Unterputz eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen