**STEINEL Professional Interrupteur crépusculaire**

**Light Sensor Dual**

**KNX - rond - encastré V3**

Dimensions (Ø x H): 124 x 51 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote; Variante: KNX - rond - encastré; UC1, Code EAN: 4007841058340; Modèle: Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant; Emplacement: Extérieur, Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, salle de conférences / salle de réunion, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur, plafond; Montage: Encastré, Mur, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui; Hauteur de montage: 2,00 – 4,00 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Fonction balisage: Oui; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Fonctions KNX: Sortie de la lumière 2x, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Interrupteur crépusculaire, Fonction logique; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus KNX; Courant nominal: 12,5 mA; Catègorie de produits: Interrupteur crépusculaire

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 058340

**Désignation commande** Light Sensor Dual KNX - rond - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel