**STEINEL Professional Interruttore crepuscolare**

**Light Sensor Dual**

**KNX - tondo, inc. V3**

Dimensioni (Ø x H): 124 x 51 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote; Variante: KNX - tondo, inc.; VPE1, EAN: 4007841058340; Esecuzione: Regolatore della luce constante; Applicazione, luogo: Esterno, Interni; Applicazione, locale: aula, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, sala conferenze / sale riunioni, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete, soffitto; Montaggio: Incassato, Parete, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Altezza di montaggio: 2,00 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Funzione luce di base: Sì; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Funzioni KNX: Uscita luce 2x, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Interruttori crepuscolari, Porta logica; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: bus KNX; Corrente nominale: 12,5 mA; Categoria die prodotto: Interruttore crepuscolare

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 058340

**Denominazione ordine** Light Sensor Dual KNX - tondo, inc.

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione