**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**DualTech**

**KNX - Unterputz V3**

Ultraschall und Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,5 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ultraschall: Ø 6 m (28 m²), Reichweite Radial: Ultraschall: Ø 10 m (79 m²), Reichweite Tangential: Ultraschall: Ø 10 m (79 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 65 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 059521

**Bestellbezeichnung** DualTech KNX - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen