**STEINEL Professional Präsenzschalter**

**IR 180**

**KNX - weiß V3**

Passiv Infrarot - Präsenzschalter für die Wandmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich 180 °, mit 96 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1 – 1,2 m; optionale Montagehöhe 1,2 m, Reichweite Präsenz: r = 4 m (25 m²), Reichweite Radial: r = 4 m (25 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (226 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 21 – 30 V; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 50 x 80 x 80 mm; EMV-, VDE Zertifikat; Inklusive Fernbedienung

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058463

**Bestellbezeichnung** IR 180 KNX - weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen