**STEINEL Professional Interruttore di presenza**

**IR 180**

**KNX - bianco V3**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 50 x 80 x 80 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote; Con telecomando: Sì; Variante: KNX - bianco; VPE1, EAN: 4007841058463; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio singolo, corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete; Montaggio: Incassato, Parete; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 21 – 30 V; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria; Altezza di montaggio: 1 – 1,2 m; Altezza di montaggio max.: 1,20 m; Altezza di montaggio ottimale: 1,2 m; Angolo di rilevamento: 180 °; Angolo di apertura: 90 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: r = 4 m (25 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 12 m (226 m²); Raggio d'azione presenza: r = 4 m (25 m²); Zone d'intervento: 96 zone di commutazione; Funzioni: Logica del rilevatore di presenza; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 60 sec – 255 min; Funzione luce di base: Sì; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Funzioni KNX: Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Pressione dell'aria, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: bus KNX; Corrente nominale: 12,5 mA; Categoria die prodotto: Interruttore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 058463

**Denominazione ordine** IR 180 KNX - bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione