**STEINEL Professional Aanwezigheidsschakelaar**

**IR 180**

**KNX - wit V3**

Afmetingen (L x B x H): 50 x 80 x 80 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote; Met afstandsbediening: Ja; Variant: KNX - wit; VPE1, EAN: 4007841058463; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand; Montage: In de muur, Wand; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van 0 tot 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 21 – 30 V; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor, Temperatuur, Luchtvochtigheid; Montagehoogte: 1 – 1,2 m; Montagehoogte max.: 1,20 m; Optimale montagehoogte: 1,2 m; Registratiehoek: 180 °; Openingshoek: 90 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 4 m (25 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (226 m²); Reikwijdte aanwezigheid: r = 4 m (25 m²); schakelzones: 96 schakelzones; Functies: Aanwezigheidsmelderlogica; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 60 sec. – 255 min; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 12,5 mA; Product categorie: Aanwezigheidsschakelaar

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 058463

**Bestelaanduiding** IR 180 KNX - wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen