**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro HD 24m**

**KNX - Unterputz weiß V3**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 4800 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Radial: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Tangential: 20 x 20 m (400 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 sec – 1092 min; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht; KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 69 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058470

**Bestellbezeichnung** IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen