STEINEL Professional Sensor-Außenleuchte

L 400 S
weiß

Abmessungen (L x B x H): 250 x 215 x 336 mm; Netzanschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Montagehöhe max: 6,00 m; Sensortechnologie: Passiv Infrarot; Leistung: 60 W; Vernetzung: Nein; Slavebetrieb einstellbar: Nein; Mit Leuchtmittel: Nein; Leuchtmittel: Allgebrauchslampe; Sockel: E27; Mit Bewegungsmelder: Ja; Erfassungswinkel: 240 °; Öffnungswinkel: 180 °; Unterkriechschutz: Ja; segmentweise Ausblendung: Ja; Elektronische Skalierbarkeit: Nein; Mechanische Skalierbarkeit: Nein; Reichweite Radial: r = 3 m (19 m²); Reichweite Tangential: r = 12 m (302 m²); Dämmerungsschalter: Ja; Dämmerungseinstellung: 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Grundlichtfunktion: Ja; Softlichtstart: Ja; Dauerlicht: schaltbar, 4 h; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C; Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff; Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent; Herstellergarantie: 5 Jahre; Einstellungen via: Potis; Abdeckmaterial Lieferumfang: Abdeckschalen; Variante: weiß; VPE1, EAN: 4007841611118

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 611118
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen