STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 2160 ECO
weiß

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich 160 °, mit 260 Schaltzonen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 3 m (13 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (201 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54, 600 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Potis; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – +50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 73 x 78 x 113 mm; VDE Zertifikat

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 606015
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen