STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS D360

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1  Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 720 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 16 m (201 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP20, 1000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 20 Min.; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Potis; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (Ø x H): 83 x 82 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 601317
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen