STEINEL Professional Multisensor

Multisensor Aerosol KNX
V3.0

Multisensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 6 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20, KNX-Funktionen: Infektionsrisiko, Verbrauchte Luft, Behaglichkeit, CO2, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Logikgatter, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, VOC, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Bluetooth und Bus; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 33 x 123 x 123 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen