STEINEL Professional Bewegungsmelder

iHF 3D
COM1 - schwarz

iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik) Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Vernetzung via Kabel Bluetooth, Erfassungsbereich 160 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,00 m, optionale Montagehöhe 1,8 m, Reichweite Radial: r = 7 m (68 m²), Reichweite Tangential: r = 7 m (68 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 2000 W; Zeiteinstellung: 10 s – 30 Min.; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel Bluetooth, Einstellungen via Potis und Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 120 x 117 x 120 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 066215
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen