STEINEL Professional Bewegungsmelder

IR 2180 UP ECO

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für die Wandmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,10 – 2,2 m, optionale Montagehöhe 1,1 m, Reichweite Radial: r = 2 m (6 m²), Reichweite Tangential: r = 8 m (101 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, 200 W; Zeiteinstellung: 5 s – 30 Min.; Einstellungen via Potis; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 57 x 81 x 81 mm; VDE Zertifikat

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 065003
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen