STEINEL Professional Dämmerungsschalter

Light Sensor Dual
KNX - Unterputz rund V3

Dämmerungsschalter im Innen- und Außenbereich mit KNX Schnittstelle, Vernetzung via KNX-Bus, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m, Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Schutzart: IP20, optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Lichtausgang 2x, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 124 x 51 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 058340
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen